

### VESTIAIRES MÉTALLIQUES SÉRIE « CONCORDE »

#### ENTIÈREMENT SOUDÉS

**DEVIS DESCRIPTIF**

***MATÉRIEL :***

*Fait d’acier roulé à froid de première qualité. Tous les vestiaires sont de fabrication* ***ENTIÈREMENT*** *soudés (aucun boulon).*

***CADRE :***

*Pour plus de solidité, les cadres sont fabriqués de calibre 16. Une bordure triple à 90 degrés fait un arrêt de porte pleine hauteur pour recevoir celle-ci. Les quatre coins sont soudés au "mig" donnant une grande rigidité au vestiaire.*

***DESSUS****:*

*Le dessus est fait d’acier de calibre 20 solidement soudé.*

***CÔTÉS ET DOS :***

*En acier de calibre 24 solidement soudés.*

***FOND ET TABLETTE*** *:*

*Le fond et la tablette sont faits d’acier de calibre 22.* ***(À noter****, le fond est en acier (satin coat) anti-rouille. Le fond forme un arrêt de porte pleine largeur.*

***PORTE :***

*Fabriquée d’une feuille d’acier de calibre 20 extérieur, d’un panneau double intérieur de calibre 24 sont solidement soudés.*

***CHARNIÈRES :***

*Les charnières de calibre 14 ont cinq ( 5 ) articulations solidement soudées au cadre et rivées aux portes. Les portes de plus de 48’’ de haut ont trois (3) charnières et celles inférieures à 48" en ont deux.*

***MORAILLON :***

*Le moraillon de calibre 11 est fixé par soudure au "mig" et permet l’installation facile du cadenas.*

***POIGNÉE :***

*La poignée de calibre 18 pleine hauteur fait partie intégrante de la porte et est située à gauche.*

***VENTILATION :***

*12 ouvertures de 1’’ x 1/4’’ assurent l’aération complète du vestiaire. Pour les une (1) et deux (2) portes de haut, ouvertures en haut et en bas et pour les trois (3) à six (6) portes de haut, ouvertures en haut seulement.*

***FINITION :***

*Les vestiaires sont nettoyés à fond avant de recevoir l’application d’une couche de peinture d’émail de qualité. Ils sont ensuite cuits au four afin de leur procurer une surface dure et résistante de finition exceptionnelle.*

*Les vestiaires sont expédiés entièrement assemblés.*

***Nos dimensions régulières sont*** *:*

1. *Hauteur : 72’’*
2. *Largeur : 12’’, 15’’, 18’’, 21’’ & 24’’*
3. *Profondeur : 15’’, 18’’, 21’’ & 24’’*

*Nous pouvons cependant fabriquer toutes autres dimensions sur demande selon vos besoins particuliers.*

*Tous nos vestiaires sont disponibles en format simple, double, triple et quadruple pour un maximum de 48’’ de largeur. De plus, ils sont disponibles de une à six portes en hauteur.*

***Accessoires standards inclus par porte :***

*Une porte en hauteur :*

*1 tablette, 3 crochets, moraillon pour cadenas.*

*Deux portes en hauteur :*

*2 crochets, moraillon pour cadenas.*

*De trois à six portes en hauteur :*

*moraillon pour cadenas.*

*Nous vous offrons également, une gamme complète de couleurs et des accessoires en option tels que : serrure, plaque numérotée, base en retrait, dessus en pente, barre à habit, etc. afin de satisfaire vos besoins.*

***PERFIX*** *une entreprise québécoise synonyme de qualité, durabilité et efficacité.*

